Инструкция по эксплуатации летающего будильника

1.Аккуратно достаньте пропеллер из пластикового пакета.

2.Аккуратно достаньте шар из пластикового пакета.

3.Соедините две детали: сильно вставьте квадратный выступ шарика в отверстие на нижней стороне пропеллера до щелчка. Это будет означать, что  Пропеллер будильника готов к работе.

4.Поставьте шарик на место старта.

5.Пропеллер будильника готов к взлету.

Установка времени , будильника и функцию спящего режима.

1.Установка времени

Нажмите на кнопку «Time» и одновременно нажмите кнопку «Hr» для установки часов.

Нажмите на кнопку «Time» и одновременно нажмите кнопку «Min» для установки минут.

2.Установка будильника  

Нажмите на кнопку «Alarm» и одновременно нажмите кнопку «Hr» для установки часов.

Нажмите на кнопку «Alarm» и одновременно нажмите кнопку «Min» для установки минут.

3.Установка сигнала, спящего режима и отключение.

Для установки сигнала передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в крайнее левое положение. Будильник прозвонит один раз.

Для установки спящего режима передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в центральное положение. Будильник будет звонить каждые 5 минут.

Для выключения будильника передвиньте кнопку «Al-Sz-Off» в положение «Off». Будильник будет отключен.

Верхняя кнопка на вашем летающем будильнике.

Кнопка позволяет проверить сигнал и увидеть полет будильника.

Помните:  При срабатывании сигнала, винт оторвется от основания и будет летать в комнате. Сигнал будильника  должен быть отключен пропеллером. Использование других предметов для отключения будильника может быть опасным.

Для пропеллера - используйте 6 АА батарейки (в комплект не входят).

Не используйте аккумуляторы и старые батарейки.

