ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА

Самокаты POWERWING трёхколёсные
Самокаты подростковые трёхколёсные  рассчитаны на максимальную нагрузку (вес ребёнка) до 80 килограмм.
Перед тем как разрешить ребенку пользоваться данным товаром, полностью ознакомьтесь с инструкцией.
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А) ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ КАТАНИЯ, ЭКИПИРОВКА, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ
Ребенок должен кататься под присмотром родителей. Самокаты предназначены только для катания в контролируемых условиях, в которых отсутствует опасность появления автомобиля. Нельзя кататься на пешеходных улицах и в местах, где присутствует дорожное движение. При катании нужно всегда держаться за руль обеими руками. Нельзя допускать, чтобы на самокате одновременно каталось несколько детей (максимальная предельная нагрузка на шасси самоката равна 80 Кг). Нельзя кататься около  ступенек, на наклонных дорожках, склонах, проезжей части, узких проходах и возле бассейнов. При складывании и раскладывании самоката следует беречь пальцы и другие части тела. Ребенок не должен принимать участие в складывании и раскладывании самоката.

Не рекомендуется кататься на самокате в сырую погоду. Самокаты предназначены для езды по твердым, ровным, чистым и сухим поверхностям, т.е. заасфальтированной или ровной местности, на которой отсутствуют камни, гравий и другой рассыпной мусор. На влажных, скользких, неровных и шероховатых поверхностях сцепление покрышки с поверхностью ухудшается, что может стать причиной несчастного случая.

Нельзя кататься на самокате по грязи, льду или воде. Не следует развивать излишнюю скорость на спусках. Использование самоката в помещении может повредить ковер или половое покрытие. Нельзя

кататься в темное время суток и при ухудшенной видимости.

Ребенок должен всегда кататься в защитной экипировке, т.е. в соответствующем требованиям шлеме. Шлем может требоваться местным законом или постановлением. Кататься можно только в закрытой обуви,нельзя кататься босиком или в сандалиях. Необходимо следить, чтобы

шнурки всегда были завязаны и не попадали под колеса.
ОТСУТСТВИЕ В ДЕЙСТВИЯХ ЗДРАВОГО СМЫСЛА И ИГНОРИРОВАНИЕ ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЙ УВЕЛИЧИВАЮТ РИСК СЕРЬЕЗНОЙ ТРАВМЫ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ТОВАР НА СВОЙ РИСК И УДЕЛЯЙТЕ НАДЛЕЖАЩЕЕ ВНИМАНИЕ ЕГО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ! БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!

ВСЕГДА ОСМАТРИВАЙТЕ САМОКАТ ПЕРЕД КАТАНИЕМ. Регулярный осмотр и поддержание самоката в исправном состоянии могут снизить риск травмы. Осматривайте самокат перед каждым катанием и регулярно проводите его техническое обслуживание.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С МЕСТНЫМИ ЗАКОНАМИ, КАСАЮЩИМИСЯ КАТАНИЯ НА САМОКАТАХ. Ознакомьтесь с местными законами и постановлениями, в которых говориться, где и как можно кататься на самокате. Во многих регионах закон требует, чтобы при катании на самокате был надет шлем.

Данное руководство содержит важную информацию. В целях безопасности ребенка ознакомьтесь с ней вместе с ним и убедитесь, что ребенок понимает все предупреждения, предостережения, инструкции и остальные аспекты, связанные с безопасностью. Рекомендуется время от времени повторять информацию из этого руководства с детьми младшего возраста, а также регулярно осматри-

вать самокат и поддерживать его в исправном состоянии с целью обеспечения безопасности ребенка.
Катание на самокате может быть опасным. Самокат представляет собой средство передвижения, поэтому при катании могут иметь место опасные ситуации, потеря управления и падения. Результатом может стать серьезная травма или даже смерть.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САМОКАТА, КАК И ЛЮБОГО ДРУГОГО СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ, МОЖЕТ БЫТЬ ОПАСНЫМ И ПРИВЕСТИ К ТРАВМЕ ИЛИ СМЕРТИ ДАЖЕ ПРИ НАДЛЕЖАЩЕМ СОБЛЮДЕНИИ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННЫЙ ТОВАР НА СВОЙ РИСК И РУКОВОДСТВУЙТЕСЬ ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ!
• Всегда катайтесь в защитной экипировке: шлеме, наколенниках и налокотниках. Защита подбородка должна быть надежно застегнута.

• Катайтесь только в закрытой обуви.

• Катайтесь по ровной, заасфальтированной поверхности вдали от автомобильного транспорта.

• Избегайте бугров, дренажных решеток и резких изменений поверхности. Самокат может неожиданно остановиться.

• Избегайте улиц и поверхностей с водой, песком, гравием, грязью, листьями и другим мусором. При влажной погоде ухудшается сцепление покрышки с поверхностью, торможение и видимость.

• Не катайтесь в темное время суток.

• От постоянного использования тормоз нагревается. Не касайтесь его после торможения.

• Не развивайте излишнюю скорость на спусках.

• Взрослые должны помогать детям подготавливать самокат к использованию (раскладывать, регулировать высоту руля и рулевой колонки), а также складывать самокат после использования.

• Соблюдайте местные правила дорожного движения и правила езды на самокатах.

• Следите за пешеходами.

• Максимально допустимая нагрузка на самокаты  – 80 кг,

• Не все дети в силу своих особенностей развития могут управлять самокатом.

• Родители должны сами решать, может ли их ребенок кататься на самокате, принимая во внимание его развитие, навыки и способности. 
Б) ПОДГОТОВКА К ДОСБОРКЕ
Достаньте содержимое из коробки. Осмотрите содержимое коробки на предмет царапин на краске и

следов от ударов, которые могли появиться при транспортировке. Поскольку ваш самокат был частично собран и упакован на заводе, таких повреждений быть не должно, даже если на коробке имеются царапины и вмятины (повреждения упаковки при транспортировке допускаются). 
В) ДОСБОРКА САМОКАТА
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1) Смонтируйте подставку на раму как показано на рисунке и прикрепите используя винты и гайки (поставляются в комплекте). При этом винты монтируются встречно.
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(принцип монтажа винтов – встречный монтаж)

[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



2) Переверните самокат и установите рулевую штангу в вертикальное положение ( как указано стрелкой на рисунке)
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3) Заведите фиксатор в прорезь, для чего поверните вверх механизм замка (как показано стрелкой на рисунке)
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4)     Переведите рычаг замка в вертикальное положение (как показано стрелкой на рисунке)
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5)     Зафиксируйте рычаг замка пластиковым фиксатором (как показано стрелкой на рисунке)
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6)    Установите руль в штангу оси по направляющей, отрегулируйте по высоте и зафиксируйте металлическим фиксатором  (как показано на рисунке)
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7 )     Принцип фиксации руля (как показано на рисунке)
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8)      Зафиксируйте тормозной трос в держателе (как показано на рисунке)

Г) ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАТАНИЕМ
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Каждый раз перед катанием на самокате проверяйте положение фиксатора замка (как показано на рисунке )
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Проверьте крепление предупреждающего звонка, отрегулируйте положение звонка на руле таким образом, чтобы ребёнку удобно было пользоваться звонком. В случае если в заводской комплектации звонок не был установлен на руле, установите звонок как показано на рисунке.  Звонок приводится в действие вращением  зубчатой основы пальцем.


Д) КОНТРОЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПЕРЕД КАТАНИЕМ, БЕЗОПАСНОСТЬ
Соблюдайте осторожность!

Защитная экипировка

Проверяйте все крепления перед каждым катанием.

Необходимо убедиться, что зажимы рулевой колонки, эксцентриковый зажим телескопической трубы надлежащим образом зафиксированы.

Всегда надевайте защитную экипировку, т.е. соответствующий требованиям защитный шлем. Рекомендуется также надевать наколенники и налокотники. Кататься можно только в закрытой обуви (на шнуровке с резиновой подошвой), нельзя ездить босиком или в сандалиях. Следите, чтобы шнурки были завязаны и не попадали под колеса.

Вы можете увидеть по телевизору, как на самокатах выполняют различные трюки и приемы. Возможно, это делают ваши знакомые. Эти люди катаются на самокатах уже достаточно долго. Не пытайтесь повторять за ними, пока не будете готовы. Избегайте крутых уклонов и не ездите слишком быстро – можно потерять управление и упасть. Скейт-парки не предназначены для катания на самокатах. Никогда не ездите там, где есть дорожное или уличное движение. Всегда следите за окружающей обстановкой: пешеходами, мотоциклистами и скейтерами.

Никогда не отпускайте руль.

Невыполнение данных инструкций может нанести

вред вашему самокату и гарантия 

Ограниченная гарантия
__________________________________________

Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов в течение установленных законодательством сроков для данного вида продукции с момента покупки этого товара. Данная ограниченная гарантия не распространяется на естественный износ, покрышки, трубы и кабеля и не покрывает ущерб, простой или убыток, возникший в результате неправильной сборки, технического обслуживания и хранения.

Данная ограниченная гарантия аннулируется, если товар:

• используется в других целях кроме как для развлечения;

• модифицируется любым образом;

• сдается напрокат.

Производитель и продавец не несут ответственности за случайный или косвенный ущерб или убыток, связанный с прямым или косвенным использованием данного товара.

Сохраните документ, подтверждающий покупку, вместе с этой инструкцией.
Гарантийный талон

Наименование:  ___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Дата покупки ___________________________________________________________________________

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Данная гарантия не распространяется на естественный износ, покрышки, трубы и кабеля и не покрывает ущерб,

простой или убыток, возникший в результате неправильной сборки, технического обслуживания и хранения.

Данная гарантия аннулируется, если товар:

- используется в других целях кроме как для развлечения;

- модифицируется любым образом;

- сдается напрокат.

Производитель не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб или убыток, связанный с прямым или косвенным использованием данного товара.

Печать магазина

Дистрибьютор на территории России: ООО «Эврика»

г. Москва, 2й Котляковский переулок дом 3.
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